**S T R U N O V Á H L A V A T-25/P-25/T-35/T-45**

**NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ**

**Při instalaci postupujte dle následujících pokynů:**

1. **Upevněte strunovou hlavu na křovinořez podle velikosti závitu a utáhněte.**
2. **Při doplňovaní žací struny postupujte následovně:**
* **zatlačte na kryt strunové hlavy, vymáčkněte pojistné západky a sundejte spodní díl s průchodkami**
* **vyjměte cívku se strunou a nainstalujte novou žací strunu – pro jednotlivé typy strunových hlav jsou doporučeny následující žací struny:**

**T-25 (kat.č.: 625-125) kulatá žací struna 2,0-2,4mm nebo originál žací struny Husqvarna**

**X-Force/ Whisper/ Whisper-X**

**P-25 (kat.č.: 625-025) kulatá žací struna 2,0-2,4mm nebo originál žací struny Husqvarna**

 **X-Force / Whisper / Whisper-X**

**T-35 (kat.č.: 635-125, 635-175, 654-125, 654-175) kulatá žací struna 2,4-2,7mm nebo originál žací struny Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X**

**T-45 (kat.č.: 645-175, 655-175) kulatá žací struna 2,7-3,3mm nebo originál žací struny**

**Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X**

* **vložte zpět cívku strunové hlavy tak, aby jeden konec struny procházel levou průchodkou a druhý pravou průchodkou strunové hlavy**
* **nasaďte zpět kryt strunové hlavy tak, že současně zatlačíte na pojistné páčky a kryt namáčkněte zpět na spodní díl strunové hlavy**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky – pracovní obuv, dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!**

**!Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozený!**

**! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!**

**Dovozce: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158- CZ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **S T R U N O V Á H L A V A T-25/P-25/T-35/T-45**

**NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE**

**Pri inštalácii postupujte podľa nasledujúcich pokynov:**

1. **Upevnite strunovú hlavu na krovinorez podľa veľkosti závitu a utiahnite.**
2. **Pri doplňovaní žacej struny postupujte následovne:**
* **zatlačte na kryt strunovej hlavy, vytlačte poistné západky a zložte spodný diel s priechodkami**
* **vyberte cievku so strunou a nainštalujte novú žaciu strunu – pre jednotlivé typy strunových hlav sú doporučené nasledujúce žacie struny:**

**T-25 (kat.č.: 625-125) guľatá žacia struna 2,0-2,4mm alebo originál žacej struny Husqvarna**

**X-Force/ Whisper/ Whisper-X**

**P-25 (kat.č.: 625-025) guľatá žacia struna 2,0-2,4mm alebo originál žacej struny Husqvarna**

 **X-Force / Whisper / Whisper-X**

**T-35 (kat.č.: 635-125, 635-175, 654-125, 654-175) guľatá žacia struna 2,4-2,7mm alebo originál žacej struny Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X**

**T-45 (kat.č.: 645-175, 655-175) guľatá žacia struna 2,7-3,3mm alebo originál žacej struny**

**Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X**

* **vložte späť cievku strunovej hlavy tak, aby jeden koniec struny prechádzal ľavou priechodkou a druhý pravou priechodkou strunovej hlavy**
* **nasaďte späť kryt strunovej hlavy tak, že súčasne zatlačíte na poistné páčky a kryt zatlačte späť na spodný diel strunovej hlavy**

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

**! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky – pracovnú obuv, dlhé pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!**

**!Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte Vaše zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!**

**! Ihneď vymeňte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niektorých časti!**

**Dovozca: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158- CZ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**